|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Характеристика | Кол-во | Цена | Общая сумма (тг) | Срок поставки |
| 1 | **Термоконтейнер медицинский пластиковый в сумке-чехле**  **«ТМ-20 в сумке-**  **Чехле»** | Геометрические размеры: 50\*36\*36 /38\*23\*27  объем(л) / вес (кг): 24,4 /3,5  Термоконтейнер пенополиуретановый многоразового использования предназначение для временного хранения и транспортирования вакцин, сывороток, термонеустойчивых лекарственных средств и иммунобиологических препаратов, крови и ее компонентов, кровезаменителей, имеющих индивидуальную упаковку.  Термоконтейнер должен быть изготовлен из жесткого заливочного пенополиуретана с замкнуто-ячеистой структурой. Обладать высокими теплоизоляционными характеристиками и повышенной ударной прочностью. | 2 | 32 600 | 65 200,00 | 30 календарных дней со дня подписаний договора. |
| 2 | **Хладоэлемент** | МХД-2 для температуры от -20  до 0  размер: 16,5\*9,5\*3,3  Объем: 0,51 | 34 | 520 | 17 680 | 30 календарных дней со дня подписаний договора. |
| 3 | **Медицинский морозильник**  **ММ-180/20/35** | |  |  |  | | --- | --- | --- | | Назначение | | Для длительного хранения замороженной плазмы крови, биологических образцов. | | Основные характеристики | -Микропроцессорный регулятор температур со сверхчувствительным датчиком температуры;  -Теплоизоляционная металлическая дверь с замком;  -Автоматическое поддержание температуры в камере;  -Сигнализация при отклонении температуры от заданной;  -Отображение температуры на табло панели управления;  -Корзины для хранения пластиковых контейнеров – 7шт.;  -Наличие термокарты.  -Пройдена процедура валидации (пре-квалификации) на соответствие требованиям Надлежащей Практики Дистрибуции ЕАЭС. | | | Общий объем, л. | | 180 | | Габариты (ВхШхГ), мм | | 855х1310х720 | | Внутренние размеры, мм | | 535х1030х360 | | Габариты в упаковке (ВхШхГ), мм | | 955х1340х750 | | Рабочий диапазон температуры в холодильной камере, оС | | -20…-40 | | Номинальная потребляемая мощность, Вт, не более | | 500 | | Напряжение, В | | 220 | | Частота, Гц | | 50 | | Масса, кг, не более | | 87 | | Масса (с упаковкой), кг | | 91 | | Гарантийный срок, лет | | 1 | | Вместимость, контейнер | | 150 | | 1 | 403 000 | 403 000 | 30 календарных дней со дня подписаний договора. |